|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR RECORDING SHEET | | | | | | | |
| ITEM NO | DIMENSION | ACTUAL | BADGE | TOOLING | REMARKS | B/P | INSP.  LEVEL |
| KC/0 | ZONE |
| RECORDING SHEET | | | | S/N: | [Element] | DATE: | [Date] |
| KN057 | 14.02 ± 0.05 | [KN057] |  | ATOS |  | SHT5/C2 | 100% |
| KN123 | |SP|0.05| | [KN123] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN124 | |SP|0.05| | [KN124] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN125 | |SP|0.05| | [KN125] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN127 | |SP|0.05| | [KN127] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN128 | |SP|0.05| | [KN128] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN129 | |SP|0.015| | [KN129] |  | ATOS |  | SHT5/G8 | 100% |
| KN130 | |SP|0.015| | [KN130] |  | ATOS |  | SHT5/G7 | 100% |
| KN131 | |SP|0.015| | [KN131] |  | ATOS |  | SHT5/G7 | 100% |
| KN132 | |SP|0.015| | [KN132] |  | ATOS |  | SHT5/G7 | 100% |